

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Laufende Nummer | Name | Position im Tunnel | LWL-Ausfädelungspunkt |
| #8 | XTL\_L1.A2\_R15 | 138,35 m | 7 |



1

2

3




Strahlrichtung

138,35 m

1. Racks 1 und 2 werden im Cryo Halle vorbestückt. Ansprechpartner O. Korth (Tel. 9 3592)
2. Schrank wird im Tunnel Installiert (Punkt 2+3 ggf. zusammen mit MEA/KT)
3. LWL-Einfädelung und Montage (Kellner Telecom)
   1. incl. De-Montage Flanschplatte
   2. Montage Hammerkopfschienen
   3. Bestückung der neuen Flanschplatte mit Blindstopfen und Verschraubungen
   4. Montage der Flanschplatte
4. Rack 3 wird für WP08 vorbereitet:
   1. Steckdosenleisten
   2. Beleuchtung
   3. Verkabelung
5. WP19 Elektronik wird eingebaut

LWL-Einfädelung



Strahlrichtung