(GeV) T truep

2000 2200 2400 2600 2800

T true

1 / (Nw) dN / dp

-4 10

-3 10